***Zał*ą*cznik nr 1***

***do Specyfikacji Istotnych***

***Warunków Zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J. m** | **Ilość** | **Cena jedn.  netto** | **Wartość  netto** | **Stawka  VAT** | **Wartość  brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Adapter n/t - moduł podstawowy do zestawu Polo-Optima | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Adapter n/t - moduł rozszerzający do zestawu Polo-Optima | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Dekle uniwersalne do puszek instalacyjnych | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Elektroniczny układ awaryjnego zasilania oświetlenia do opraw sufitowych rastrowych 2x 18W/36W GR36, 6-36 3h, 3,6V 4000mAh, Nominalne rozładowanie-1,25A, Częstotliwośc pracy:25-70kHz, Max temp. pracy 700C | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Gniazdo DATA z uziemieniem, styki na śruby do zestawu Polo-Optima | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 6. | Gniazdo podtynkowe 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Gniazdo podtynkowe 16 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Gniazdo podtynkowe 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 9. | Gniazdo podtynkowe 32 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Gniazdo przenośne wiszące 230V, 16A, końcówka przedłużacza | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Gniazdo przenośne wiszące IP44, 230V, 16A, końcówka przedłużacza, z gumy | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 12. | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe IP65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Gniazdo stałe izolowane 16 A 5-cio bolcowe z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe IP 65 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Gniazdo stałe izolowane 32 A 5-cio bolcowe z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 18. | Gniazdo z uziemieniem hermetyczne IP44, styki na śruby do ramki Polo-Optima | szt. | 39 |  |  |  |  |
| 19. | Gniazdo z uziemieniem podwójne p/t, styki na śruby, z metalową ramką do mocowania | szt. | 41 |  |  |  |  |
| 20. | Gniazdo z uziemieniem pojedyncze p/t, styki na śruby, z metalową ramką do mocowania | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 21. | Gniazdo z uziemieniem, do ramki Legrand "Mosaic" | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 22. | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, stary typ | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 23. | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 125x90x50 | szt. | 39 |  |  |  |  |
| 24. | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, podwójne, n/t, z dymioną klapką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 25. | Gniazdo z uziemieniem, hermetyczne IP44, pojedyncze, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 37 |  |  |  |  |
| 26. | Gniazdo z uziemieniem, podwójne, 16A, n/t, wtynkowe, styki na śruby, typu GW-2KZ/00 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 27. | Gniazdo z uziemieniem, styki na śruby do zestawu Polo-Optima | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 28. | Klawisz podwójny do mechanizmu Polo-Optima | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 29. | Klawisz pojedynczy do mechanizmu Polo-Optima | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 30. | Klawisz, płytka czołowa do ściemniaczy dotykowych | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Klawisz, płytka czołowa do ściemniaczy pokrętnych | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Kolanko giętkie do rury RL 22, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 33. | Kolanko giętkie do rury RL 28, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 34. | Kolanko giętkie do rury RL 37odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 35. | Kolanko giętkie do rury RL 47, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 36. | Kolanko sztywne 90° do rury RL 22, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 37. | Kolanko sztywne 90° do rury RL 28, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 38. | Kolanko sztywne 90° do rury RL 37, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 39. | Kolanko sztywne 90° do rury RL 47, odporne na UV | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 40. | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 3) | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 41. | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 4) | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 42. | Końcówka przedłużacza z uziemieniem (x 5) | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 43. | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 100W, E27, przeźroczysta | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 44. | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 150W, E27, przeźroczysta | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 45. | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 250W, E40, przeźroczysta | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 46. | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 400W, E40, przeźroczysta | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 47. | Lampa metalo-halogenowa HQI-E 70W, E27, przeźroczysta | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 48. | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 150W, g12, przeźroczysta | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 49. | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 250W, E40, | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 50. | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 400W, E40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51. | Lampa metalo-halogenowa HQI-T 70W, G12, przeźroczysta | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 52. | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 150W, RX7S | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 53. | Lampa metalo-halogenowa HQI-TS 70W, RX7S | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 54. | Lampa sodowa NAV 110 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 55. | Lampa sodowa 100 W E-40 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 56. | Lampa sodowa 70 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 57. | Lampa sodowa NAV 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 58. | Lampa sodowa wysokoprężna 250 W | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 59. | Lampa żarowo-rtęciowa 160W ( MIX ) | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 60. | Lampka kontrolna na szynę (sygnalizacja trzech faz w jednym module) | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 61. | Listwa montażowa 130 x 60 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 62. | Listwa montażowa 17 x 17 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 63. | Listwa montażowa 25 x 15 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 64. | Listwa montażowa 32 x 15 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 65. | Listwa montażowa 40 x 15 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 66. | Listwa montażowa 40 x 25 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 67. | Listwa montażowa 50 x 40 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 68. | Listwa montażowa 60 x 40 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 69. | Listwa montażowa 90 x 60 x 2000 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 70. | Listwa montażowa dzielona 40 x 25 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 71. | Listwa montażowa dzielona 50 x 18 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 72. | Listwa montażowa dzielona 60 x 40 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 73. | Listwa napodłogowa 30 x 10 x 2000 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 74. | Listwa napodłogowa 50 x 15 x 2000 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 75. | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), mechanizm do zestawu Polo-Optima p/t | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 76. | Łącznik 2-grupowy (świecznikowy), p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 77. | Łącznik 2-obwodowy schodowy, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 78. | Łącznik hermetyczny IP44, pojedynczy, n/t, stary typ | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 79. | Łącznik hermetyczny IP44, pojedynczy, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 43 |  |  |  |  |
| 80. | Łącznik hermetyczny IP44, świecznikowy, n/t, stary typ | szt. | 34 |  |  |  |  |
| 81. | Łącznik hermetyczny IP44, świecznikowy, n/t, styki na śruby, dwa przepusty kablowe (po jednym na ściance górnej i dolnej na środku zestawu) o maksymalnym otworze 13,5 mm, 64x90x48 | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 82. | Łącznik krzyżowy, p/t mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 83. | Łącznik pojedynczy, p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 84. | Łącznik przyciskowy / zwierny, p/t, "dzwonek" | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 85. | Łącznik schodowy, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 86. | Łącznik schodowy, p/t, 16A, ze stykami na śruby | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 87. | Łącznik uniwersalny, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 34 |  |  |  |  |
| 88. | Łącznik zwierny, mechanizm do zestawu Polo-Optima | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 89. | Naświetlacz LED 10W 947lm barwa światła zimna, slim | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 90. | Naświetlacz LED 10W 947lm barwa światła zimna, slim, czujnikiem ruchu | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 91. | Naświetlacz LED 30W 2970lm barwa światła zimna, slim | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 92. | Naświetlacz LED 30W 2970lm barwa światła zimna, slim, z czujnikiem ruchu | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 93. | Naświetlacz LED 50W 4950lm barwa światła zimna, slim | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 94. | Ogranicznik przepięciowy 1 faza | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 95. | Ogranicznik przepięciowy 1 faza do zestawu Legrand ,, Mosaic'' | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 96. | Ogranicznik przepięciowy 3 fazy | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 97. | Ogranicznik przepięciowy V25-B+C + element C 25+ B+ C N-PE | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 98. | Ogranicznik przepięć kombi B+C, Zdolność odprowadzania prądów udarowych 12,5 kA (10/350) na biegun i 50 kA (10/350) łącznie, podstawa z podwójnymi zaciskami przyłączeniowymi, Napięciowy poziom ochrony < 1,3 kV, wraz z kompletem wkładów | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 99. | Ogranicznik przepięć kombi B+C, Zdolność odprowadzania prądów udarowych 7 kA (10/350) na biegun i 25 kA (10/350) łącznie, podstawa z podwójnymi zaciskami przyłączeniowymi, Napięciowy poziom ochrony < 0,9 kV, Dedykowany do układu sieci TN, wraz z kompletem wkładów | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 100. | Oprawa 2D BRIO 16W 835 z kloszem w kolorze mlecznym z brązowo cieniowanym wzorem w kształcie ślimaka lub równoważna | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 101. | Oprawa 2D BRIO 38W 835 z kloszem w kolorze mlecznym z brązowo cieniowanym wzorem w kształcie ślimaka lub równoważna | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 102. | Oprawa LED 10W plafoniera, LED 4000K, 950lm, 95m/W, montarz: nastropowy, naścienny, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, wymiar 315x90mm. Zamiennik oprawy TC-L 1x18W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 103. | Oprawa LED 16W, LED 4000K, 1500lm, 93m/W, montarz: sufit podwieszany wpuszczana, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Klosz OPAL chroniący Xródło LED, odbłyśnik z młotkowanego aluminium, wymiar fi=235mm. Zamiennik oprawy TC-D 2x18W | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 104. | Oprawa LED 19W plafoniera, LED 4000K, 2050lm, 107m/W, montarz: nastropowy, naścienny, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, wymiar 315x90mm. Zamiennik oprawy TC-L 2x18W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 105. | Oprawa LED 20W, LED 4000K, 2050lm, 102m/W, montarz: sufit podwieszany wpuszczana, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Klosz OPAL chroniący Xródło LED, odbłyśnik z młotkowanego aluminium, wymiar fi=235mm. Zamiennik oprawy TC-D 2x26W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 106. | Oprawa LED 24W, LED 4000K, 2700lm, 112m/W, montarz: sufit podwieszany systemowy, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Równomierna luminancja na całej powierzchni klosza, wymiar 596x596x80mm. Zamiennik oprawy T8 4x18W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 107. | Oprawa LED 31W plafoniera, LED 4000K, 4120lm, 132m/W, montarz: nastropowy, naścienny, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, wymiar 1272x95x111mm. IP66, IK10. Zamiennik oprawy 2x36W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 108. | Oprawa LED 31W, LED 4000K, 3680lm, 118lm/W, montarz: sufit podwieszany systemowy, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Klosz mikroopryzmatyczny MPRM minimalizujący olśnienie, wymiar 596x596x47mm. Zamiennik oprawy T5 4x24W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 109. | Oprawa LED 31W, LED 4000K, 3760lm, 118lm/W, montarz: sufit podwieszany systemowy, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Klosz mikroopryzmatyczny MPRM minimalizujący olśnienie, wymiar 1196x296x47mm. Zamiennik oprawy T5 2x54W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 110. | Oprawa LED 32W, LED 4000K, 3270lm, 102lm/W, montarz: nastropowy, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, rsater satynowy paraboliczny, współcznynik olśnienia UGR<19, wymiar 595x595x51mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 111. | Oprawa LED 32W, LED 4000K, 3270lm, 102lm/W, montarz: w sufitach podwieszanych, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, rsater aluminiowy PAR-S, współcznynik olśnienia UGR<19, wymiar 596x596x50mm. Zamiennik oprawy T5 4x14W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 112. | Oprawa LED 38W, LED 4000K, 4460lm, 117m/W, montarz: sufit podwieszany systemowy, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, Równomierna luminancja na całej powierzchni klosza, wymiar 596x596x80mm. Zamiennik oprawy T8 4x14W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 113. | Oprawa LED 47W, LED 4000K, 4900lm, 104lm/W, montarz: nastropowy, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, rsater satynowy paraboliczny, współcznynik olśnienia UGR<19, wymiar 595x595x51mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 114. | Oprawa LED 47W, LED 4000K, 4900lm, 104lm/W, montarz: w sufitach podwieszanych, zasilacz: niski współcznynnik migotania PF<3%,Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, rsater aluminiowy PAR-S, współcznynik olśnienia UGR<19, wymiar 596x596x50mm. Zamiennik oprawy T5 4x24W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 115. | Oprawa LED 60W plafoniera, LED 4000K, 8140lm, 135m/W, montarz: nastropowy, naścienny, Diody o wysokiej skuteczności świetlnej, wymiar 1272x95x111mm. IP66, IK10. Zamiennik oprawy 2x58W | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 116. | Oprawa LED LL-01/MCR-COB moc 9W, 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 117. | Oprawa LED-COB (Chip on Board)/MCR Pantera, Moc 3 + 13W, 230 V bez modułu awaryjnego temp. barwowa 5000K | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 118. | Oprawa metalo-halogenowa IP66, IK10, trzonek RX7s, korpus i ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowane elektrostatycznie, kolor czarny, odbłyśnik młotkowany z aluminium, oprawa asymetryczna, szyba ze szkła hartowanego uchylna, pojedyncza zapinka u góry oprawy wraz z dodatkową śrubą pod zapinką, wymiar oprawy 134,5x224x356 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 119. | Oprawa OCP-125 K-PC/II | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 120. | Oprawa rastrowa 2x28W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości i szyba ze szkła hartowanego lub bez z rastra z szyba typu OPAL, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy, wym. 296x1195. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 121. | Oprawa rastrowa 2x35W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, z końcówkami z poliwęglanu ze stabilizacją UV, montaż nastropowy lub zwieszakowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 122. | Oprawa rastrowa 2x54W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, z końcówkami z poliwęglanu ze stabilizacją UV, montaż nastropowy lub zwieszakowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 123. | Oprawa rastrowa 4x14W, z rastrem parabolicznym z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, montaż bezpośrednio do stropu lub na konstrukcji nośnej poprzez bezpośrednie położenie oprawy. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 124. | Oprawa sodowa na wysięgniku OUS 70W | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 125. | Oprawa ścienno-sufitowa o IP 44 o podstawie od ф 220-230 mm tworzywa sztucznego w kolorze białym z kloszem szklanym przezroczystym lub mlecznym, montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża, 100 W E27 230 V | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 126. | Oprawka do żarówki E-14, do nakręcania, z kołnierzem | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 127. | Oprawka do żarówki E-14, ebonitowa do nakręcania OTE 14-3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 128. | Oprawka do żarówki E-27, metalowa z kołnierzem | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 129. | Oprawka do żarówki E-27, porcelanowa do nakręcania | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 130. | Oprawka do żarówki E-27, porcelanowa typ 55-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 131. | Oprawka do żarówki E-27, porcelanowa z haczykiem do zawieszania | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 132. | Programator cyfrowy dwukanałowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 133. | Programator cyfrowy jednokanałowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 134. | Programator cyfrowy z jednym stykiem przełącznym, szer. 1moduł, z jednym kanałem wyjściowym, czas programowania siedem dni, 16A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 135. | Programator cyfrowy, roczny, 16A, sygnalizacja załączenia kanału | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 136. | Promiennikowa lampa ze szkła zbrojonego o mocy 175 W - czerwona, wykonana ze szkła zbrojonego PAR38, powierzchni bańki posiadają odblaskową strukturę, która wzmacnia efekt promieniowania energii cieplnej wprost na podłoże, barwa lampy wpływa uspokajająco, łagodzi stres oraz eliminuje ryzyko zaistnienia kanibalizmu lub agresji u zwierząt, gwint E-27 | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 137. | Przedłużacz 3 gniazdowy, dł. 5m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 138. | Przedłużacz 4 gniazdowy, dł. 3m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 139. | Przedłużacz 5 gniazdowy, dł. 5m z uziemieniem 3x1,5mm2 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 140. | Przedłużacz zwijany na bęben 20m, 4 gniazda z uziemieniem 3x1,5 mm2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 141. | Przedłużacz zwijany na bęben 25m, 4 gniazda z uziemieniem 3x2,5 mm2 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 142. | Przedłużacz zwijany na bęben 50m, 4 gniazda z uziemieniem 3x2,5 mm2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 143. | Przekaźnik bistabilny, 1-fazowy, na szynę TH35, 16A | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 144. | Przekaźnik zmierzchowy z sondą 2000 W | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 145. | Przewód LgY 2,5mm2 - 450/ 750V | mb | 10 |  |  |  |  |
| 146. | Przewód LgY 4,0mm2 - 450/ 750V | mb | 10 |  |  |  |  |
| 147. | Przewód LgY 6,0mm2- 450/ 750V | mb | 10 |  |  |  |  |
| 148. | Przewód mieszkaniowy OMY 3x1,5mm2 | mb | 480 |  |  |  |  |
| 149. | Przewód warsztatowy gumowy OW 3x1,5mm2 | mb | 400 |  |  |  |  |
| 150. | Przewód warsztatowy gumowy OW 3x2,5mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 151. | Przewód warsztatowy gumowy OW 5x1,5mm2 | mb | 60 |  |  |  |  |
| 152. | Przewód warsztatowy OWY 3x2,5mm2 | mb. | 200 |  |  |  |  |
| 153. | Przewód warsztatowy OWY 5x2,5mm2 | mb. | 120 |  |  |  |  |
| 154. | Przewód YDYpżo 3 x 1,5 mm2 - 450/750 V | mb | 700 |  |  |  |  |
| 155. | Przewód YDYpżo 3 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 400 |  |  |  |  |
| 156. | Przewód YDYpżo 5 x 2,5 mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 157. | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
| 158. | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |
| 159. | Przewód YDYżo 5x2,5mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 160. | Przewód YDYżo 5x4mm2 - 450/750 V | mb | 100 |  |  |  |  |
| 161. | Kabel YDY 4x10mm2 - 1kV | mb | 50 |  |  |  |  |
| 162. | Kabel YDY 4x16mm2 - 1kV | mb | 50 |  |  |  |  |
| 163. | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44, 80x80x40 klik, 6 dławików okrągłe, biała | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 164. | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44, kwadratowa ze złączka 4x2,5, biała | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 165. | Puszka instalacyjna hermetyczna IP55, 190x140x7, 10 dławików okrągłe, biała | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 166. | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, f60, z wkrętami, z możliwością łączenia | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 167. | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, f80 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 168. | Puszka instalacyjna p/t pojedyncza, pogłębiana, f60, z wkrętami, z możliwością łączenia | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 169. | Puszka instalacyjna podwójna do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 170. | Puszka instalacyjna pojedyncza, f60, do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 171. | Puszka instalacyjna pojedyncza, f80, do ścian RIGIPS | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 172. | Puszka instalacyjna pojedyncza, pogłębiana, f60, do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 173. | Puszka instalacyjna potrójna do ścian RIGIPS, z wkrętami | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 174. | Puszka POH 28 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 175. | Puszka POH 37 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 176. | Puszka POH 47 z wkładem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 177. | Ramka 1-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 178. | Ramka 2-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 179. | Ramka 3-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 180. | Ramka 4-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 181. | Ramka 5-krotna do zestawu Polo-Optima | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 182. | Rozłącznik bezpiecznikowy 20A 1P | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 183. | Rozłącznik bezpiecznikowy 25A 1P | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 184. | Rozłącznik bezpiecznikowy 25A 3P | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 185. | Rozłącznik bezpiecznikowy 35A 3P | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 186. | Rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 187. | Rozłącznik izolacyjny FR 100A czterobiegunowe | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 188. | Rozłącznik izolacyjny FR 100A trzybiegunowe | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 189. | Rozłącznik izolacyjny FR 40A czterobiegunowe | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 190. | Rozłącznik izolacyjny FR 40A trzybiegunowe | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 191. | Rura RL 22 3m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 192. | Rura RL 22 3m, odporna na UV | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 193. | Rura RL 28 3m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 194. | Rura RL 28 3m, odporna na UV | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 195. | Rura RL 37 3m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 196. | Rura RL 37 3m, odporna na UV | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 197. | Rura RL 47 3m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 198. | Rura RL 47 3m, odporna na UV | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 199. | Skrętka komputerowa kat. 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 200. | Szyna łączeniowa w izolacji 1-faz.16mm, dł. 95cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 201. | Szyna łączeniowa w izolacji 3-faz.16mm, dł. 95cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 202. | Świetlówka kompaktowa 11W/825, E-27, dł. 120mm, śr. 45mm, 640lm, naturalnie ciepłobiała, | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 203. | Świetlówka kompaktowa 14W/825, E-27, dł. 131mm, śr. 45mm, 820lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 204. | Świetlówka kompaktowa 18W/825, E-27, dł. 148mm, śr. 45mm, 1140lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 62 |  |  |  |  |
| 205. | Świetlówka kompaktowa 18W/825, E-27, dł. 148mm, śr. 45mm, 1140lm, naturalnie ciepło biała, z czujnikiem ruchu | szt. | 220 |  |  |  |  |
| 206. | Świetlówka kompaktowa 22W/825, E-27, dł. 176mm, śr. 58mm, 1440lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 220 |  |  |  |  |
| 207. | Świetlówka kompaktowa 30W/825, E-27, dł. 195mm, śr. 58mm, 1940lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 208. | Świetlówka kompaktowa 7W/825, E-27, dł. 116mm, śr. 36mm, 380lm, naturalnie ciepłobiała, | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 209. | Świetlówka kompaktowa okrągła, 24W/827, E-27, wys. 82mm, śr. 321mm, 1940lm, ciepłobiała, | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 210. | Świetlówka kompaktowa spiralna 14W/825, E-27, dł. 101mm, śr. 57mm, 860lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 211. | Świetlówka kompaktowa spiralna 17W/825, E-27, dł. 112mm, śr. 57mm, 1200lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 212. | Świetlówka kompaktowa spiralna 23W/825, E-27, dł. 119mm, śr. 57mm, 1600lm, naturalnie ciepłobiała | szt. | 220 |  |  |  |  |
| 213. | Świetlówka kompaktowa świecowa, 11W/825, E-14, dł. 43mm, śr. 109mm, 660lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 214. | Świetlówka kompaktowa świecowa, 14W/825, E-14, dł. 110mm, śr. 43mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 215. | Świetlówka kompaktowa świecowa, 14W/825, E-14, dł. 110mm, śr. 43mm, - ZAMIENNIK LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 216. | Świetlówka kompaktowa świecowa, 6W/825, E-14, dł. 98mm, śr. 37mm, 230lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 217. | Świetlówka kompaktowa świecowa, 9W/825, E-14, dł. 110mm, śr. 43mm, 430lm, naturalnie ciepło biała, | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 218. | Świetlówka pinowa, CFL Square 16W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 219. | Świetlówka pinowa, CFL Square 16W/835, GR8, 2pin, "motylek" | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 220. | Świetlówka pinowa, CFL Square 28W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 221. | Świetlówka pinowa, CFL Square 28W/835, GR8, 2pin, "motylek" | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 222. | Świetlówka pinowa, CFL Square 38W/835, GR10q, 4pin, "motylek" | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 223. | Świetlówka F-16 W 2D/835 (4 pinowa) | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 224. | Świetlówka F-38 W 2D/835 (4 pinowa) | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 225. | Świetlówka kołowa 22W/840, 2GX13, chłodnobiała | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 226. | Świetlówka liniowa 14W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 227. | Świetlówka liniowa 18W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 228. | Świetlówka liniowa 21W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 229. | Świetlówka liniowa 24W/940, G5, chłodnobiała, o idealnym wskaźniku oddawania barw ( Ra> 90) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 230. | Świetlówka liniowa 28W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 231. | Świetlówka liniowa 30W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 232. | Świetlówka liniowa 35W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 233. | Świetlówka liniowa 36W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 234. | Świetlówka liniowa 49W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 235. | Świetlówka liniowa 49W/940, G5, chłodnobiała, o idealnym wskaźniku oddawania barw ( Ra> 90) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 236. | Świetlówka liniowa 54W/840, G5, chłodnobiała | szt. | 280 |  |  |  |  |
| 237. | Świetlówka liniowa 54W/940, G5, chłodnobiała, o idealnym wskaźniku oddawania barw ( Ra> 90) | szt. | 206 |  |  |  |  |
| 238. | Świetlówka liniowa 58W/840, G13, chłodnobiała | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 239. | Świetlówka liniowa 6W do opraw awaryjnych | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 240. | Świetlówka liniowa 8W do opraw awaryjnych | szt. | 42 |  |  |  |  |
| 241. | Świetlówka pinowa, F 36W/840, 2G10, 4pin, dł. 217mm, 2800lm | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 242. | Świetlówka pinowa, L 18W/840, 2G11, 4pin, dł. 217mm, 1200lm | szt. | 56 |  |  |  |  |
| 243. | Świetlówka pinowa, L 40W/840, 2G11, 4pin, dł. 533mm | szt. | 64 |  |  |  |  |
| 244. | Świetlówka pinowa, L 55W/840, 2G11, 4pin, dł. 533mm, 4800lm | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 245. | Świetlówka pinowa, L 80W/840, 2G11, 4pin, dł. 565mm | szt. | 64 |  |  |  |  |
| 246. | Świetlówka pinowa, D 18W/840, G24d-2, 2pin, dł. 149mm, 1200lm - ZAMIENNIK LED | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 247. | Świetlówka pinowa, D 26W/840, G24d-3, 2pin, dł. 149mm, 1800lm - ZAMIENNIK LED | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 248. | Świetlówka pinowa, D 13W/840, G24d-1, 2pin, dł. 115mm, 855lm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 249. | Świetlówka pinowa, D 18W/840, G24d-2, 2pin, dł. 149mm, 1200lm | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 250. | Świetlówka pinowa, D 26W/840, G24d-3, 2pin, dł. 149mm, 1800lm | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 251. | Świetlówka pinowa, D/E 18W/840, G24q-2, 4pin, dł. 130mm, 1200lm - ZAMIENNIK LED | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 252. | Świetlówka pinowa, D/E 26W/840, G24q-3, 4pin, dł. 149mm, 1800lm - ZAMIENNIK LED | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 253. | Świetlówka pinowa, D/E 13W/840, G24q-1, 4pin, | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 254. | Świetlówka pinowa, D/E 18W/840, G24q-2, 4pin, dł. 130mm, 1200lm | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 255. | Świetlówka pinowa, D/E 26W/840, G24q-3, 4pin, dł. 149mm, 1800lm | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 256. | Świetlówka pinowa, T Plus 26W/840, GX24d-3, 2pin, dł. 116mm, 1800lm | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 257. | Świetlówka pinowa, T/E Plus 26W/840, GX24q-3, 4pin, dł. 116mm, 1800lm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 258. | Świetlówka pinowa, T/E Plus 42W/840, GX24q-4, 4pin, dł. mm, 0lm | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 259. | Taśma aluminiowa do mocowania przewodów szerokość 1cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 260. | Taśma izolacyjna opakowanie po 10 szt. kolorowa 19 x 20 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 261. | Transformator bezpieczeństwa 24V 250VA | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 262. | Tyrystorowy układ zapłonowy Z-400M 70-400 W | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 263. | Uchwyt do przewodów "OM 16" | szt. | 320 |  |  |  |  |
| 264. | Uchwyt do przewodów z paskiem zaciąganym | szt. | 320 |  |  |  |  |
| 265. | Uchwyt uniwersalny BmU do bezpieczników mocy | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 266. | Uchwyt zamykany do rury RL 22, odporne na UV | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 267. | Uchwyt zamykany do rury RL 28, odporne na UV | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 268. | Uchwyt zamykany do rury RL 37odporne na UV | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 269. | Uchwyt zamykany do rury RL 47, odporne na UV | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 270. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x1 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 271. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x1,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 272. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 3x2,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 273. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 5x2,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 274. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów okrągłych 5x4 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 275. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 2x1 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 276. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 3x1,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 277. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 3x2,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 278. | Uchwyty do przewodów typu Flop - do przewodów płaskich 4x1,5 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 279. | Uchwyty kablowe zaczepowe odporne na UV | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 280. | Uchwyty mocujący UM-16 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 281. | Uchwyty szybkiego montażu typu USMP 13 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 282. | Uchwyty szybkiego montażu typu USMP 2x13 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 283. | Wkład halogenowy (żaróweczka do kinkietu) 40W QeeQ G9 | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 284. | Wkład halogenowy 78 mm 100 W | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 285. | Wkład halogenowy 78 mm 150 W | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 286. | Wkład halogenowy długi 118 mm 200-300 W | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 287. | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć C 20kA V20-C/0-280 do ograniczników przepięć firmy OBO BETTERMANN | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 288. | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć B + C 15kA ON300 do ograniczników przepięć firmy Legrand | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 289. | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć C 15kA ON301 do ograniczników przepięć firmy Legrand | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 290. | Wkładka wymienna ogranicznika przepięć PUII CLASS II / T2 do ograniczników przepięć firmy Weidmüller | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 291. | Wkładka wymienna ogranicznika przepięćB+C 7kA V25-B+C/0-280 do ograniczników przepięć firmy OBO BETTERMANN | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 292. | Wskaźnik neonowy - tester napięcia do 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 293. | Wtyczka - nasadka grzejna z uziemieniem (końcówka przewodu do zasilania np. kuchenki elektrycznej, prodiża. 1-faza 16A) | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 294. | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 4-o bolcowa | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 295. | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 296. | Wtyczka przenośna siłowa 16A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 297. | Wtyczka przenośna siłowa 32A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 298. | Wtyczka przenośna siłowa 32A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 299. | Wtyczka przenośna siłowa 32A, metalowa, styki płaskie | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 300. | Wtyczka przenośna siłowa 63A, 5-cio bolcowa IP44 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 301. | Wtyczka przenośna siłowa 63A, 5-cio bolcowa IP65 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 302. | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, kątowa - typu WB-6 | szt. | 42 |  |  |  |  |
| 303. | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, prosta | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 304. | Wtyczka sieciowa 230V, 16A, z uziemieniem, z uchwytem, kątowa | szt. | 44 |  |  |  |  |
| 305. | Wtyczka sieciowa 230V, gumowa, 16A, z uziemieniem, IP44 | szt. | 29 |  |  |  |  |
| 306. | Wtyczka sieciowa 230V, płaska, rozbieralna, biała | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 307. | Wtyczka sieciowa 230V, typ niemiecki (zamiast bolca styki ochronne z boku), 16A, IP44 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 308. | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/10A | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 309. | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/16A | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 310. | Wyłącznik nadprądowy 1P - B/20A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 311. | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/16A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 312. | Wyłącznik nadprądowy 1P - C/20A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 313. | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/16A | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 314. | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/20A | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 315. | Wyłącznik nadprądowy 3P - B/25A | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 316. | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/16A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 317. | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/20A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 318. | Wyłącznik nadprądowy 3P - C/25A | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 319. | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 16A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 320. | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 16A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 321. | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 20A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 322. | Wyłącznik różnicowonadprądowy B 25A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 323. | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA A - 1 fazowy | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 324. | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 325. | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 326. | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 327. | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 328. | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA AC - 1 fazowy | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 329. | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 330. | Wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA A - 3 fazowy | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 331. | Wyłącznik różnicowoprądowy 63A 30mA AC - 3 fazowy | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 332. | Zapłonnik S10 4-65W, Ochrona przed płomieniami, obudowa odporna na UV, mosiężne styki, biało/zielony, | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 333. | Zapłonnik S2 4-22W, Ochrona przed płomieniami, obudowa odporna na UV, mosiężne styki, biało/zielony, | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 334. | Zestaw zasilający (skrzynka) z gniazdem siłowym 16 A 5 bolców, gniazdem 1-faz. i wyłącznikiem | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 335. | Złączka sztywna do rury RL 22, odporne na UV | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 336. | Złączka sztywna do rury RL 28, odporne na UV | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 337. | Złączka sztywna do rury RL 37, odporne na UV | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 338. | Złączka sztywna do rury RL 47, odporne na UV | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 339. | Źródło światła HIT E-40 250 W | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 340. | Źródło światła HIT E-40 400 W | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 341. | Źródło światła Led Tuba 18W G13, 2160lm, 25000h pracy,  - zamiennik świetlówki 36W | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 342. | Źródło światła Led Tuba 9W G13, 1080lm, 25000h pracy,  - zamiennik świetlówki 18W | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 343. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 100W | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 344. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 125W | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 345. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 150W | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 346. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 40W | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 347. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 60W | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 348. | Źródło światła LED, E27, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 75W | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 349. | Źródło światła LED, E-14, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 60W | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 350. | Źródło światła LED, E-14, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 40W | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 351. | Źródło światła LED, E-14, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 25W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 352. | Źródło światła LED, E-14, 230V, barwa biała zimna, zamiennik żarówki 15W | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 353. | Źródło światła LED, G4, 1,2W, 12V, barwa biała ciepła, (kształt kapsla) | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 354. | Źródło światła LED, G9, 2,5W, 230V, barwa biała ciepła | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 355. | Źródło światła LED, GU10, 5W, 230V, barwa biała ciepła, kąt rozsyłu 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 356. | Żarówka 25 W ( przezroczysta ) E-27 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 357. | Żarówka 60 W 24 V E-27 - ZAMIENNIK LED | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 358. | Żarówka grzybek R-63 60W E-27 - ZAMIENNIK LED | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 359. | Żarówka sygnalizacyjna E-14 15W T 25 (gruszka) | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartości brutto (kolumna 8)……….. |

***.....................................................................***

***Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej***

***do reprezentowania Wykonawcy***